## 评分索引表（参照评分表顺序列表）

**一、技术标评分标准表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分界定** | 响应  情况 | 投标文件对应页码 |
| 1.1 | 根据清洁设备“★”技术参数满足情况进行评价：  1、电动驾驶式洗地吸干机  1）★ 洗地宽度≥100厘米；  2）★ 吸水宽度≥125厘米；  3）★ 最快工作速度≥7.5千米每小时；  4）★ 盘式洗地刷，数量2个，直径≥52厘米，配备节水裙边和快速卸刷功能；  5）★ 额定电压：36伏，装机总功率≥4.00千瓦；  6）★ 配备牵引电瓶，电瓶容量≥480安时；  7）★ 清水箱容积≥310升，污水箱容积≥310升，大开口水箱设计；  8）★ 满载整机重量≤1,500公斤；  9）★ 配备一键操控系统；  10）★ 配备36V/60A充电器；  2、扶梯清洗机  1）★ 配备手扶梯清洗刷，可清洁手扶梯；  2）★ 工作宽度≥30厘米；  3）★ （主滚刷）工作转速≥650转每分钟；  4）★ 额定电压：230 V / 50 Hz，装机总功率≥0.70千瓦；  5）★ 水箱容积≥4升；  3、电动手推式洗地吸干机（小）  1）★ 洗地宽度≥35厘米；  2）★ 吸水宽度≥45厘米；  3）★ 最快工作速度≥4.0千米每小时；  4）★ 额定电压：24伏，装机总功率≥0.50千瓦；  5）★ 配备免维护电瓶，电瓶容量≥25安时；  4、风干机  1）★ 额定电压：230 V / 50 Hz，装机总功率≥0.70千瓦；  2）★ 风速三速可选；  5、电动手推式洗地吸干机（大）  1）★ 洗地宽度≥50厘米；  2）★ 吸水宽度≥85厘米；  3）★ 最快工作速度≥4.0千米每小时；  4）★ 盘式洗地刷，数量1个，直径≥50厘米，配备节水裙边和自动装卸刷功能；  5）★ 额定电压：24伏，装机总功率≥1.10千瓦；  6）★ 配备免维护电瓶，电瓶容量≥115安时；  7）★ 清水箱容积≥45升，污水箱容积≥40升，水箱重心始终在中轴线上；  8）★ 具备加装外延吸水扒装置功能；  9）★ 满载整机重量≤180公斤；  10）★ 内置充电器；  6、干湿两用吸尘器  1）★ 额定电压：230 V / 50 Hz，装机总功率≥3.60千瓦；  2）★ 配备旁通马达，可干湿两用；  3）★ 尘箱容积≥75升；  每满足一项得1分，满分35分。  备注:投标人应提供相关证明材料并加盖投标人公章。 | 35分 |  |
|  | 根据清洁设备其他技术参数满足情况进行评价：  1、电动驾驶式洗地吸干机  11）后轮带有差速器，转向时两轮可相反方向转动；  12）三轮系统：单前轮直径≥300毫米，宽度≥100毫米；双后轮直径≥310毫米，宽度≥120毫米；  13）配备加压清洗功能；  14）配备故障代码显示系统；  15）车身尺寸：长≤1.70米，宽≤1.20米，高≤1.50米；  16）前轮车架前端有防撞钢架保护，两侧有防侧翻挡块；  17）配备座椅开关，操作者离开座椅时，机器自动驻车并关闭；  18）可双边上下操作驾驶位；  19）全钢双层涂料车架；  20）整机欧美原装进口。  2、扶梯清洗机  6）线缆长度≥12米；  7）整机重量≤25公斤；  8）水箱容积≥4升；  9）可选配多种材质刷子，适合不同工况；  10）整机欧美原装进口。  3、电动手推式洗地吸干机（小）  6）清水箱容积≥15升，污水箱容积≥20升，水箱重心始终在中轴线上；  7）满载整机重量≤70公斤；  8）内置充电器；  9）操作手柄可折叠；  10）整机欧美原装进口。  4、风干机  3）线缆长度≥12米；  4）满载整机重量≤15公斤；  5）整机欧美原装进口。  5、电动手推式洗地吸干机（大）  11）水箱为工程塑料材质，污水箱防泡沫设计、水箱盖大开口设计；  12）清水供水量调节键在操作扶手边上，符合人体工程学布局；  13）配备故障代码显示系统；  14）车身尺寸：长≤1.40米，宽≤0.90米，高≤1.20米；  15）洗地刷和吸水胶条配有防撞轮，最大限度保护工作安全；  16）吸水胶条“上、下、前、后”四面可用；  17）全钢车架结构，刷头可承受80 kg的压力；  18）整机欧美原装进口。  6、干湿两用吸尘器  4）线缆长度≥12米；  5）整机欧美原装进口。  全部满足得5分，否则不得分。  备注:投标人应提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |  |  |

**二、商务标评分标准表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分界定** | 响应  情况 | 投标文件对应页码 |
| 2.1 | 根据投标人的财务状况，企业规模，综合实力等进行综合对比评价：优得2分、良得1分、一般得0.5分。 |  |  |
| 2.2 | 投标产品及制造商获得相关清洁博览会评比创新奖，投标人应提供证书有效复印件并加盖投标人公章，否则不得分。  每提供1项得1分，满分3分。 |  |  |
| 2.3 | 根据售后服务内容评价：  1）根据投标人提供的售后服务体系完备情况、认证情况、服务人员配备情况进行综合对比评价：优得2分、良得1分、一般得0.5分；  2）根据售后服务机构设置情况评分：在厦门市可提供本地化服务的得2分；  （投标人应提供相关的证明资料并加盖投标人公章）；  3）根据维修方式的速度以及能力、响应时间进行综合对比评价，必须做出相应的承诺, 优得2分、良得1分、一般得0.5分； |  |  |
| 2.4 | 投标人及品牌产品在招标人应用业绩：  根据投标人及品牌产品2016年1月1日（以合同签订时间为准）至今在招标人有无销售业绩进行评分，每提供一笔业绩得2分，满分4分。 |  |  |
| 2.4 | 投标人类似业绩：  根据投标人2016年1月1日（以合同签订时间为准）至今同类车型销售业绩进行评分,每提供一笔业绩得1分，满分3分。  投标人须提供该业绩项目合同复印件（原件备查）。 |  |  |
| 2.5 | 投标文件的制作质量：依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，装订是否严密，有无缺页、漏项，是否便于评委审阅等进行综合对比评价：优得2分、良得1分、一般得0.5分。 |  |  |