**招标文件**

**项目名称：园博苑博瑞特小火车采购项目**

**项目编号：GMFW-2024-26**

**招标人：优佳享（厦门）信息科技有限公司**

**优佳享（厦门）信息科技有限公司**

**2024年12月**

**目 录**

[第一章　招标公告 4](#_Toc6316)

[附：招标项目一览表 5](#_Toc9164)

[第二章　投标人须知 6](#_Toc19397)

[第一节 说 明](#_Toc7104) 7

[1. 适用范围](#_Toc10313) 7

[2. 定义](#_Toc20657) 7

[3. 合格的投标人](#_Toc25378) 8

[4. 投标费用](#_Toc26558) 8

[第二节 招标文件说明](#_Toc18767) 8

[5. 招标文件的组成](#_Toc11492) 8

[6. 招标文件的澄清](#_Toc9726) 8

[7. 招标文件的修改](#_Toc22803) 9

[第三节 投标文件的编写](#_Toc1754) 9

[8. 要求](#_Toc478) 9

[9. 投标文件语言](#_Toc14199) 9

[10. 投标文件的组成](#_Toc18352) 10

[11. 投标有效期](#_Toc21804) 10

[12. 投标保证金](#_Toc21804) 10

[13. 投标文件的格式](#_Toc16046) 11

[第四节 投标文件的提交](#_Toc12209) 12

[14. 投标文件的密封、标记和递交](#_Toc254) 12

[第五节投标文件的评估和比较.](#_Toc31225) 13

[15．开标、评标时间](#_Toc31254) .13

[16．评标委员会](#_Toc25477) 13

[17. 投标文件的初审](#_Toc10516) 13

[18.评标办法](#_Toc21823) 16

[19. 投标文件的澄清](#_Toc4843) 20

[20. 比较与评价](#_Toc10576) 20

[第六节定标与签订合同](#_Toc30228) 21

[21. 定标准则](#_Toc9567) 21

[22. 中标通知](#_Toc18021) 21

[23. 签订合同](#_Toc18317) 21

[第三章　招标内容及要求.](#_Toc1176) 23

[第一节 项目需求 .](#_Toc1118)23

[第二节 商务要求 2](#_Toc14091)6

[第三节 报价要求 2](#_Toc17656)8

[第四章 投标文件格式](#_Toc13698) 30

# 第一章　招标公告

优佳享（厦门）信息科技有限公司承接园博苑博瑞特小火车采购项目，现对此项目进行公开招标，欢迎符合资格、专业的公司参加投标。

若有意参加此次招标，请自行在本网站下载招标文件，此次招标的截标时间为2024年12月11日17时30分，投标人需在2024年12月11日17时30分前将投标文件正本一份，副本一份，电子版一份（U盘介质）提交到招标人处，在此时点之后送达的投标文件恕不接受。

招标人：优佳享（厦门）信息科技有限公司

联系地址：厦门市思明区体育路41号顺承大厦6楼

联系人：林女士

联系电话：0592-2990825

账户名称：优佳享（厦门）信息科技有限公司

账 号：35101551001052500522

开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行

优佳享（厦门）信息科技有限公司

2024年12月4日

# 附：招标项目一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购名称** | **型号** | **采购内容及要求** | **服务地点** | **保修期** | ★**最高控制价** |
| 一 | 园博苑博瑞特小火车采购项目 | EG6230K03 | 详见第三章 | 厦门市 | 1年 | 1220000元 |

备注：

1、本招标文件中有列明具体设备或材料型号、产地或品牌，作为招标产品及技术指标的说明，投标人满足招标文件相关具体选型技术与使用等要求的产品技术参数。

2、交货期：合同签订后45个日历日内交付货物，完成全部服务并通过验收可投入使用。**各投标人应对此作出承诺。**

3、供货地点：福建省厦门市集美区苑亭路391号（园博苑停放点）

4、投标人的投标报价不得超过本项目的控制价，否则将被视为无效投标响应。

# 第二章　投标人须知

**投标人须知前附表**

本须知前附表的内容是与《投标人须知》中条款的内容对应的。如有矛盾，应以本须知前附表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 项号 | 编列内容 |
| 1 | 项目名称：**园博苑博瑞特小火车采购项目**  招标人：优佳享（厦门）信息科技有限公司  项目内容：见“招标项目一览表”  项目编号：GMFW-2024-26 |
| 2 | 资格标准：详细见 “投标资格要求” |
| 3 | 投标有效期：投标截止期结束后45日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 投标文件递交地址：厦门市思明区体育路41号顺承大厦6楼  投标截止时间：见“第一章 招标公告” |
| 5 | ★投标保证金：**人民币贰万元整。**  1、投标保证金以转账、电汇等形式提交，必须在投标截止时间前到达指定账户，不收取现金、现金支票，不接受任何个人名义的转账，否则作未提交投标保证金处理。**投标文件中应体现投标保证金的缴交凭证。**  2、保证金的退还：  招标人将在《中标通知书》发出之日起20个工作日内予以原额无息退还未中标人的投标保证金。 |
| 6 | 中标供应商在签订合同前，应向招标人缴纳陆万壹仟元履约保证金。  1.履约保证金数额：陆万壹仟元（指人民币，下同）。  2.履约保证金形式：转账。  3.中标人在收到中标通知书后签订采购合同，原投标保证金直接作为合同履约保证金，不足部分请转入指定账户。履约保证金在双方合同终止、交接清楚、质保期（或保修期）结束和债权债务等关系理顺后30日历天内无息返还。  4.中标人如在服务期限内不能完成招投标文件和采购合同约定，招标人有权解除合同，履约保证金不予退还。 |
| 7 | ★招标预算价（即最高控制价）为：**壹佰贰拾贰万元整。投标人投标报价超过预算价的投标为无效投标**。 |
| 8 | 评标标准和方法：本次招标采用综合评分法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。最终按得分排序推荐中标候选人。 |
| 9 | **投标提醒：**  1、投标保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，并确保在投标截止时间前到账。  2、为方便保证金的收取工作，**除投标文件中的缴交凭证外，投标人在递交投标文件时应单独提供保证金缴交证明复印件一份给招标人投标文件接收人员。**  3、为确保在投标截止时间前递交投标文件，请务必考虑交通拥挤及路上不可预见的其他因素。  4、本文件第四章的投标文件格式中要求投标人盖章、投标代表签字的均应按要求盖章、签字。 |
| 10 | **投标资格要求与投标资格证明文件**   1. ★**投标人具有独立承担民事责任的能力，并具备参加招投标的合法条件。投标人必须提供企业法人营业执照（副本）的有效复印件。** 2. ★**投标人代表不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件，以及投标人代表的身份证复印件。**   **以上资格证明文件均应加盖投标人公章，原件备查。** |

## 第一节 说 明

### 1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于园博苑博瑞特小火车采购业务

### 2. 定义

2.1“招标人”系指**优佳享（厦门）信息科技有限公司。**

2.2“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.3 “货物”系指卖方按招标文件规定向招标人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

### 3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件规定资格要求（具体要求见 “投标资格要求与投标资格证明文件”），符合政府采购法第二十二条的规定的均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个投标人对同一个合同包只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 本项目不接受联合体形式投标。

3.5 投标代理人在同一个合同包中只能接受一个投标人的委托参加投标。

### 4. 投标费用

投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 第二节 招标文件说明

### 5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述主要部分组成：

⑴ 招标公告

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 投标文件格式

### 6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按招标公告中载明的地址以书面形式在投标截止时间3个日历日前通知招标人（不在前述期限内的，招标人可不予澄清）。招标人将视情况在投标截止时间前，将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在发布招标公告的网站上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前5个日历日（如至原定截止时间不足5个日历日，则需延长开标时间），招标人可根据需要或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，在发布招标公告的网站上发布更正公告，并通知所有潜在投标人，潜在投标人在收到该通知后应立即以相同形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当将变更时间通知所有潜在投标人，并在发布招标公告的网站上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 第三节 投标文件的编写

### 8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

### 9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

### 10. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

10.1投标书

10.2开标一览表

10.3价格明细表

10.4投标人承诺函

10.5投标人提交的其它资料

10.6投标保证金

### 11. 投标有效期

11.1投标文件从“投标人须知前附表”第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在“投标人须知前附表”第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2在特殊情况下，招标人如在投标有效期满之前，书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标人规定的期限内，以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金将按规定予以退还。如果投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定，在投标有效期延长期内继续有效。

### 12. 投标保证金

**12.1 投标保证金**

12.1.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.1.2 投标人应在提交投标文件之前，向招标人缴交“投标人须知前附表”第5项要求的投标保证金。

12.1.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.1.4 投标保证金以转账或电汇形式提交，必须于投标截止时间前到账。

12.1.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.1.6中标通知书发出后，招标人将在30个工作日内予以原额无息退还未中标人的投标保证金。

12.1.7 发生**以下情况之一**的，投标保证金将**不予退还**：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶中标人未按本招标文件规定提交银行履约保函或履约保证金的；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况，如给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

### 13. 投标文件的格式

13.1投标人须按照本招标文件规定，编制投标文件的正本一份、副本一份、电子版一份(通过U盘介质提交）。正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可用正本的完整复印件，投标文件电子版应为doc格式，并在封面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。正本、副本、电子版如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可外，投标使用货币均为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖校正章。

13.7未按本招标文件规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清的投标可能导致不利于投标人的评标结果。

13.8 所有资格证明文件复印件，须加盖投标人公章。

13.9 投标人应将投标文件按顺序装订成册、打印页码，并编列目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，投标人自行承担后果。

## 第四节 投标文件的提交

### 14. 投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件正本、副本、电子版分别用信封密封，并标明招标编号、招标项目名称、投标人名称等及“正本”、“副本”、“电子版”字样。投标文件未密封将导致其投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应加盖投标人公章或由授权代表签字。

14.3投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记，按“投标人须知前附表”注明的地址和时间派专人送达接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间之前，允许对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.8投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止。除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取竞争性谈判等其他方式采购。

## 第五节投标文件的评估和比较

### 15．开标、评标时间

15.1 在“投标人须知前附表”（有延期通知的以延期通知为准）中所规定的时间、地点开标。

15.2招标人负责组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。

15.3本项目采用综合评分法评选方法评定，招标人监察人员进行监督。

### 16．评标委员会

16.1招标人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专业人员组成。在开标后的适当时间里，由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

### 17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况，都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 如投标文件中“开标一览表(报价表)”内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以“开标一览表(报价表)”为准。

(2) 如投标文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件，按“投标人须知前附表”所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准，或者其提供的资格证明文件不全的,其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。

对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

凡有**下列情况之一**者，投标文件也将被视为**未实质性响应招标文件要求：**

**(1) 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；**

**(2) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书原件的；**

**(3) 未按规定提交投标保证金的；**

**(4) 投标有效期不满足招标文件要求的；**

**(5) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；**

**(6) 投标人提交的是可选择的报价；**

**(7) 投标人未按规定对投标进行分项报价；**

**(8) 一个投标人对同一个合同包不止投一个标的；**

**(9) 投标文件组成不符合招标文件要求的；**

**(10) 投标文件中提供虚假或失实资料的；**

**(11) 不符合招标文件中规定的**★**号条款或其它实质性条款要求的。**

投标人存在**下列情形之一**的，将被认定为**串通投标行为并作无效投标处理**：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标供应商；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（12）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（13）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

评标委员会决定投标的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

## 18.评标办法

**本次招标采用综合评分法评标。**

**18.1具体的评标标准（评标办法）**

18.1.1初审合格（即资格性、符合性检查合格并按其他相关条款审查后）的投标人在三家以上（含三家）的，评标委员会将按以下评标方法与标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**（1）技术分F1（满分40分）**

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 由评委根据投标产品对招标文件的技术规格要求的响应程度进行比较评议，“▲”技术规格要求每偏离一项减2分，其余每偏离一项减1分，减完为止，不出现负分。 | 满分  10分 |
| 2 | 投标人需提供观光小火车图纸，图纸内容包括：小火车总体图、车厢平面布置图、车头横剖面图、制动系统图、电气原理图。图纸每提供一项得1分，满分 5分。 | 满分  5分 |
| 3 | 评委根据投标人提供的外观设计图纸，对美观度以及符合项目需求程度进行评分。完全符合项目需求、美观度良好，得4分；基本符合项目需求、美观度一般，得1-3分；不符合项目需求、美观度差的，不得分。 | 满分  4分 |
| 4 | 投标人所投产品的发动机应具备中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可资质的检测机构出具的合格检验报告，提供报告证明得3分，不提供不得分。 | 满分  3分 |
| 5 | 投标人所投产品的尾气处理（DOC+DPF+SCR+ASC+尿素溶液尾气处理系统）应具备中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可资质的检测机构出具的排气污染物检验报告（重型柴油车相关类），提供报告证明得2 分，不提供不得分。 | 满分  2分 |
| 6 | 投标人所投产品采用360°旋转牵引器通过第三方检验部门检验并提供省级特种设备检验研究院出具的检测报告，得4分，不提供不得分。 | 满分  4分 |
| 7 | 投标人具备符合本项目的法定检测机构出具的型式试验报告及型式试验证书的，得4分，不提供不得分。 | 满分  4分 |
| 8 | 投标人提供产品质量保证措施方案：方案详细具体、合理可行得3分， 一般得1-2分，较差不得分。 | 满分  3分 |
| 9 | 投标人提供供货安装调试措施、质量保障措施方案：详细具体、合理可行得2分， 一般得1分，较差不得分。 | 满分  2分 |
| 10 | 投标人提供售后服务方案：详细具体、合理可行得3分， 一般得1-2分，较差不得分。 | 满分  3分 |

**（2）商务分F2（满分30分）**

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供以往业绩：2021年以来在国内类似规格型号配置（发动机功率大于95kW）的柴油旅游观光火车供货案例：销售量达到10~20台得1分，21~30台得2分，31~40 台得3分；41~50 台得4分；51~60 台得5分，61~70 台得7分，71~80 台得8分，81台以上得10分,包含本数，满分10分。需提供销售合同、与合同相对应的银行收款凭证，未提供或未按要求提供此项不得分。  证明文件:投标人必须提供项目合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页)扫描件。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 | 满分  10分 |
| 2 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，提供一项且在有效期内得1分。  投标人须具有七星级以上的售后服务体系认证证书（含七星级），且在有效期内，得2分。提供证书扫描件作为评审依据，须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书查询有效截图作为评审依据，不提供或不在有效期内的不得分。  提供相关有效期内证书复印件，原件备查。 | 满分  5分 |
| 3 | 投标人具备特种设备作业人员证书（大型游乐设施作业类型或场(厂)内专用地动车辆作业类型）：1-5人得1分，6-10人得2分，11-15人得3分，16-20人得4分，20人以上得5分。提供行政主管部门颁发的在有效期内的《特种设备作业人员证》复印件加盖公章。近3个月投标单位为其缴纳的社保证明。 | 满分  5分 |
| 4 | 投标人具有：中华人民共和国特种设备制造许可证【场（厂）内专用机动车辆制造（含修理，改造）】得2分。 | 满分  2分 |
| 5 | 投标人具有本项目投标产品专利证书（与本项目投标货物的技术成果或质量或外观形态或功能有关的），每提供一项得0.5分，最高得2分。(提供证书复印件加盖单位公章，否则不得分)。 | 满分  2分 |
| 6 | 投标人具有中国旅游景区协会颁发的“景区优质供应商”证书的得2分。  注：响应文件中须提供证书扫描件作为评审依据，未提供或提供内容不符合上述要求的，不得分。 | 满分  2分 |
| 7 | 投标人项目组成员具有特种设备无损检验检测人员资格认定证书的，每提供1个得1分，满分2分。（提供项目技术负责人职称证、无损检验检测人员证书、近3个月投标单位为其缴纳的社保证明） | 满分  2分 |
| 8 | 投标文件的资料提交完整度、编排水平以及链接情况：投标文件完全按照评分办法及系统编制要求逐一进行响应，便于评标委员会进行评审的得2分，编排混乱、内容缺失或难以一一对应的不得分。 | 满分  2分 |

**（3）价格分F3（满分30分）**

评标基准价计算方法采用低价优先法，即满足招标文件要求且评标价最低的评标价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按下列公式计算：

**价格分=评标基准价/投标人的评标价×30**

注：如投标人的投标报价存在漏（缺）项的，按废标处理。

**（4）各初审合格投标人综合得分= F1＋F2＋F3**

说明：计算技术汇总得分、商务汇总得分及价格分时，经四舍五入后保留三位小数，计算投标人综合得分时，经四舍五入后保留两位小数。

**18.2推荐中标候选人原则**

18.2.1排名及排名规则：评标委员会根据以下原则对初审合格的投标人进行排名：

（1）综合得分高者排名在前，即：综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推。

（2）综合得分相同时，投标报价低者排名在前；

（3）综合得分相同且投标报价相同时，技术分得分高者（即F1得分高者）排名在前；

（4）以上办法都不能确定排名时，评标委员会根据有利于项目实施的原则确定排名。

18.2.2推荐中标候选人：评标委员会将按比较与评价最优先原则，推荐出中标候选单位，其余的合格投标单位为备选供应商。

**18.3.定标准则**

18.3.1招标人将按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定拟中标人。

18.3.2招标人将审查拟中标人的投标人资格、信誉、生产条件、产品技术状态、性能以及其它投标人认为有必要了解的问题。

18.3.3如果确定拟中标人无能力履行合同，其投标将被拒绝，招标人将对下一个可能中标的投标人做类似审查。

18.3.4接受审查的拟中标人必须如实回答询问或接受招标人的考察，并提供所需的有关资料。

18.3.5中标通知书生效后，如果已中标的投标人不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为，招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人名单中按顺序选择新的合同授予人。

18.3.6 招标人有权在任何时间终止本项目的招标程序，投标人应承担项目终止的所有风险，招标人对此不承担任何责任并且无需向投标人作出任何解释。

### 19. 投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正，应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 20. 比较与评价

20.1 评标委员会将根据评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时不予核减，全部进入评标价评议。

20.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价将低于其个别成本的，将会影响服务质量或不能诚信履约的，投标人须按评标委员会要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将作无效投标处理。

20.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量，推荐出中标候选人。

20.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取竞争性谈判等其他方式采购。

## 第六节定标与签订合同

### 21. 定标准则

投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

### 22. 中标通知

22.1 评标结束后，评标结果经招标人流程确认后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标，应承担相应的法律责任。

22.2 招标人将向中标单位发出《中标通知书》，没有中标的其它投标人不另行通知。

22.3《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

### 23. 签订合同

23.1中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，与招标人签订采购合同。双方所签订的采购合同，不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订采购合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属于中标人责任的，招标人将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与采购合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与采购合同具有同等法律效力。

23.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人将与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

23.4 中标人未能按招标人的要求，随时提供投标文件中出具的相关证明材料的原件，招标人有权认定投标人存在弄虚作假、骗取中标的行为。

# 第三章　招标内容及要求

## 第一节 项目需求

**一、项目需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及型号** | **单位** | **数量** |
| **1** | 博瑞特 EG6230K03 | **辆** | **2** |

1. **设备配置及技术、质量要求:**

1、技术规格要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车参数+车头参数 | 整车规格型号 | 博瑞特 GLRZ.C 30CVI | 整车外形尺寸 | 18150\*2300\*2630mm±5% |
| 载客人数 | 2+35+35 | 最大行驶速度 | 20km/h（满载） |
| 列车编组 | 车头+车厢+车厢 | 整备质量 | 2800Kg |
| 转弯半径 | ＜8.5m | 爬坡能力（＞） | 15% |
| 燃料种类 | 柴油 | ▲排放标准 | 国六 |
| 行车制动 | 空气+液压组合制动 | 驻车制动 | 气动控制+机械执行装置 |
| 车头规格型号 | 30CⅥ | 外形尺寸 | 4050\*1750\*2360mm（不含炮筒） |
| 前/后轮距 | 1430mm/1320mm | 前/后悬 | 800mm/920mm |
| ▲发动机 | F2.5NS6B131全电控柴油机（康明斯） | 环保信息公告 | CNCJG6000A28000045000001 |
| ▲额定功率 | 96kw/2900rpm | ▲发动机安装评审 | 已通过合格评审 |
| 最大扭矩 | 320N.m/1000~2800rpm | ▲尾气处理 | EGR尾气处理系统 |
| 轴距 | 2310mm | 总质量 | 约2800kg |
| 转弯半径 | ＜7.5m | 启动电瓶型号 | Q100-2/12V带低温启动装置 |
| 乘坐人数 | 2 | 最大行驶速度 | 20km/h（满载） |
| ▲变速器 | 机械手动插入式8速变速箱,一键式转换，高速4挡，低速4挡。 | | |
| ▲空压机 | Cummins原厂正时齿轮传动自然进气空汽压缩机，容量175cc | | |
| ▲污染控制技术 | 尾气处理 | DOC+DPF+BOSCH/dm2.2 | 尿素溶液 | UQS/燃烧比22.8% |
| 烟度颗粒捕捉 | SCR后处理加热 | 后尾气处理喷射 | BOSCHDosing-A61H227 |
| 氮氧化物 | NoXsensoyA061H840 | | |
| 催化剂转换型号 | SCRV026 | ECU型号 | CM2620A |
| 载体材料及结构 | 堇青石蜂窝状 | 氮氧传感器型号 | NB0100 |
| 设计了两款尾气后处理系统采用选择性催化还原技术（SCR)真实达到(中国第六阶段)》国六排放标准6b阶段。 | | | |
| 采用冷却式废气再循环技术（CEGR)及柴油氧化催化器（DOC）真实达到(中国第六阶段)》国六排放标准6b阶段。 | | | |
| 底盘系统 | 底盘 | H型纵梁高强度底盘系统 | 悬挂 | 板弹簧非独立悬架 |
| 传动方式 | 4\*2单轮驱动等速万向节传动 | 转向方式 | 动力助力转向装置 |
| ▲前轮胎 | 175R13 | 后轮胎 | ▲牵引车专用7.00-12 |
| 行车制动 | 空气+液压组合双制动舒适制动系统,双向自增力鼓式刹车 | | |
| 驻车制动 | 空气+机械中央制动装置 | | |
| 牵引方式 | 带自平衡功能牵引杆、德国技术牵引车专用连接器、自动锁紧保护功能。若车头遇紧急情况，车厢可自动停车，保证车厢乘客更稳定更安全 | | |
| 电气系统 | 导游系统 | 车辆配备导游功放讲解系统。 | | |
| 灯光 | 牵引车头安装前照灯、转向灯、刹车灯、警示灯等。 | | |
| 仪表 | 电感式燃油表、水温表、小时计、机油指示灯、转向指示灯、发电指示灯。 | | |
| 音响系统 | MP3播放器，SD/TF卡/USB兼容；数字收音，全电控数码调谐，FM收音，18个预置台自动扫描存储功能；超大纯蓝液晶显示，镀金RCA端子音频输出，USB/SD防尘功能，采用车规级柔性按键，4×50W输出功率 | | |
| 特别配备 | | ●车头驾驶室带空调 ●可调节方向盘 ●格拉默座椅 | | |
| C16C车厢技术参数 | | | | |
| 整车参数 | 型号 | C16C | 外形尺寸 | 5350\*2150\*2480mm |
| 型式 | 欧式仿古火车造型 | 不包含牵引杆 |
| 乘坐人数 | 5\*7 35人 | 最大行驶速度 | 20km/h（满载） |
| 前/后轮距 | 1560mm | 地板离地高度 | 580mm(离地面) |
| 轴距 | 3750 mm | 二级踏步高度 | 235mm(离地面) |
| 车身颜色 | 根据客户要求进行生产 | 空车质量 | 2000kg（不包括乘客） |
| 其它 | 悬挂减震方式 | 板弹簧非独立悬架+空气液压减震器 | | |
| 制动方式 | 空气+液压组合双制动舒适制动系统,双向自增力鼓式刹车 | | |
| 转向方式 | 具备世界先进技术的四轮同时转向装置；车厢与车头精确跟踪系统 | | |
| 牵引方式 | 带自平衡功能牵引杆、德国技术牵引车专用旋转重载型连接器、自动锁紧保护功能。若车头遇紧急情况，车厢可自动停车，保证车厢乘客更稳定更安全 | | |
| 车身外蒙 | 钢架结构、RTM抽真空玻璃钢机械成型工艺 | | |
| 车门 | 带半截玻璃钢防护门 | | |
| 顶蓬 | 钢架结构，进口胶衣，玻璃钢模具成型，顶蓬四周有装饰物挂钩 | | |
| ▲地板 | 提供十五年质保的新型防腐地板 | | |
| 座椅 | 进口胶衣、玻璃钢胶衣成型座椅 | | |
| 车架结构 | 钢架结构前期喷砂除锈处理，静电喷涂表面防腐涂装工艺 | | |
| 安全配置 | 全车监控系统、两点式安全带、灭火器、紧急按钮 | | |
| 整车乘坐人数 | 车头2人+车厢35人\*2=72人 | | |

观光列车的设计、生产、制造执行标准、规范（包括但不限于如下标准、规范）：

（1）《GB/T38433-2019 非公路用旅游观光列车通用技术条件》

（2）《TSG81-2022场（厂）专用机动车辆安全技术规程》

（3）《大型游乐设施安全监察规定》

（4）《特种设备安全监察条例》

**三、设备交货**

1.投标人的投标货物须符合国家有关标准,设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能是自行拆装。

2.投标人应明确报价货物和项目要求存在正负偏离情况。

3**.★投标人须书面承诺所投产品必须是全新产品，如提供的产品是以旧翻新，按该产品全新的市场价10倍赔偿并承担由此给招标人造成的经济损失，其它投标人有权监督和检举。**

4.工期要求：合同签订后45个日历日内交付货物，完成全部服务并通过验收可投入使用。

注：以上要求若需要提供证明文件、材料的，均应在提交的材料上加盖投标人公章。

## 第二节 商务要求

**一、投标要求**

1、投标人提供的设备制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家标准、行业标准及规范要求。

2、投标人应根据招标要求在货物说明一览表中提供投标设备的品牌、制造商名称、实际产地、技术性能参数等详细的技术资料。

3、投标人应承诺中标后提供货物制造厂商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书。

4、投标人应在投标文件中提供书面证明材料（包括彩页或相关检验报告等），证明投标人提供货物能实现的功能。

5、投标文件中应明确包含设备价格及运到招标人指定地点的所有可能费用。

6、投标人所提供的产品必须是自身合法开发或合法来源的全新的优质产品，并对之拥有可以依法出卖或交易的相应“物权”；任何有关产品的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议、有关索赔责任及费用或法律责任，均由投标人承担。

7、投标人应依据招标文件要求及投标文件所作的承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据有关法规与采购合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并追究违约方的违约责任。

8、投标人必须在投标文件中详细说明其售后服务承诺，包括有效电话、传真、企业主要工作人员的联系方式等。

9、投标人认为有利于招标人的其它优惠条款应单独列明。

10、招标文件中若有要求提供证书、证明、检测报告等文件复印件应加盖投标人公章（原件备查），且应在有效期内。

**二、验收条件及标准**

1、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明或国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、货物运抵指定服务地点后由双方对照采购清单及技术要求进行验收，验收时成交商必须派代表参加。

3、招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交货物的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

4、验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

**三、售后服务与培训要求**

（一）售后服务要求

1、投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2、★本批采购项目要求投标人承诺对所投设备提供自验收合格并交付使用之日起一年免费质保，提供免费设备保养服务。所需的费用应包含在投标报价中。

3、若中标设备发生故障，中标人须在4小时内到场维修响应，24小时内修复；特殊情况在24小时内无法恢复的，在维修及维护期内应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施。

4、投标人认为有利于招标人的其他优惠条款应单独列明。

## 第三节 报价要求

1、报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

2、投标报价应包含但不限于以下费用：总价包干【包含小火车主体设备费、配件费、包装费、运输费、装卸费、损耗费、保修期的维护保养费及税费(不含增值税)等乙方为履行合同项下义务所产生的所有费用。】，各投标人应依据招标文件要求，并充分考虑市场、原材料价格上涨等风险，自行核算成本报价，各项目为整体采购，如有遗漏部分将不再进行增补。

3、投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

4、投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

5、中标人在供货、安装调试及验收过程中，若出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人承担，招标人不承担所有责任及义务。

6、履约保证金：中标人须向招标人缴交履约保证金，履约保证金在双方合同终止、交接清楚和债权债务等关系理顺后30日历天内无息返还。

# 第四章 投标文件格式

**（本章格式文件可供参考，投标人可根据项目实际需求进行编制）**

（ 封面）

**投 标 文 件**

**项 目 名 称：**

**招 标 编 号：**

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

**目 录**

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 价格明细表

4. 投标人业绩证明

5. 供货安装调试及质量保障措施方案

6. 投标人承诺函

7. 法定代表人授权书

8. 法人营业执照

9. 廉洁承诺书

10.**带“★”号条款逐条响应情况表**

11. 投标人提交的其他资料

**说明：投标人应按投标文件的实际情况编制目录**

**格式1**

**投 标 书**

致优佳享（厦门）信息科技有限公司：

根据贵方为 项目的投标要求（招标编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份。

|  |  |
| --- | --- |
| (1) 投标书 | (2) 开标一览表 |
| (3)价格明细表 | (4)投标人业绩证明 |
| (5)供货安装调试及质量保障措施方案 | (6) 投标人承诺函 |
| (7) 法定代表人授权书 | (8) 法人营业执照 |
| (9) 廉洁承诺书 | (10) **带“★”号条款逐条响应情况表** |
| (11) 投标人提交的其他资料 |  |

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5.投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

**格式2**

**开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

招标项目：　　　　　　　　　　　　　　　招标编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

注：详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品名和金额。

投标人代表签字：

日 期： 年 月 日

**格式3**

**价格明细表**

投标人全称(加盖公章)：

招标项目：　　　　　　　　　　　　招标编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 税率 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | （大写） 小写：￥ | | | | | |

注: 1、各分项目设备内容参照本表格式填报，具体分项目设备内容清单详见招标文件招标货物一览表。

2、若未详细分项报价将被视为没有实质性响招标文件。

投标人代表签名：

日 期： 年 月 日

**格式4**

**承诺函**

根据贵方为 招标项目的投标要求，我公司对该项目做出如下承诺：

1. 本批采购项目要求投标人承诺对所投设备提供自验收合格并交付使用之日起一年免费质保，提供免费设备保养服务。所需的费用应包含在投标报价中。
2. **所投产品必须是全新产品，如提供的产品是以旧翻新，按该产品全新的市场价10倍赔偿并承担由此给招标人造成的经济损失。**
3. 合同签订后45个日历日内交付货物，完成全部服务并通过验收可投入使用。

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

**格式5**

**法定代表人授权书**

：

（投标人全称）法定代表人 授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的项目（招标编号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：性别：身份证号：

单位：部门： 职务：

详细通讯地址：邮政编码: 电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人：（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日 期：

接受授权方

投标人代表签字：

日 期：

**格式6**

**法人营业执照**

：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日 期：

**格式7**

**廉洁诚信承诺书**

致优佳享（厦门）信息科技有限公司：

承诺方系优佳享（厦门）信息科技有限公司（以下简称“优佳享”）的供应商、服务商或合作商，在相关业务活动(包括但不限于交易洽谈、供货、服务、承揽、技术合作交流、付款)中接触优佳享相关人员和资讯，在廉洁义务和操守方面做出如下承诺：

1. 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国招投标法》以及有关要求进行各项业务活动。
2. 不向优佳享的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向优佳享的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为优佳享的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动；不为优佳享的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为优佳享工作人员报销任何名义的个人消费凭证。一经发现有上述行为，招标人有权取消中标资格。
3. 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。
4. 承诺方在与优佳享达成和交易履行过程中，提供的资质证明、证照、企业及个人资料、住所、产品名称、规格、品质、服务标准、票据、权证、权利限制均为真实，不存在虚假、期满、伪造、变造行为，如上述情况发生变更，承诺方需在5个工作日内通知优佳享备案存档。
5. 承诺方禁止提供仿冒品（包括但不限于如贴牌、掺杂掺假，以次充好，以旧冒新、以不合格冒充合格）或不符合优佳享所需规格之商品提供优佳享使用。
6. 承诺方同意优佳享依其保密制度所划列的机密资料可包括一切关于优佳享，无论是否有价值，被公开或正在采取保密措施的书面、口头或以其他形式呈现、保存之资讯、承诺方与接受机密资料五年内均有保密义务，未经优佳享同意不得利用或向任何第三方泄露、交付。
7. 为净化采购相关秩序及环境，可至优佳享进行投诉或申报。
8. 违约责任

承诺方承诺如违反本承诺书所述任何义务，无论是否给优佳享造成损失，承诺方将承担一切责任，并就优佳享实际造成的经济、名誉损失进行赔偿。优佳享有权解除双方合同并不负任何违约责任，有权从应付承诺方账款中扣罚，并可采用法律手段索赔。

1. 自觉接受监督。

特此承诺。

承诺人（投标人）名称（盖章）：

法定代表人（或投标人代表）：

日期：

**格式8**

**带“★”号条款逐条响应情况表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件中带“★”号的条款 | 投标响应内容 | 对应投标文件页码 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条如实地书面响应及承诺。**

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日 期：

**格式9**

**投标人提交的其它资料**

（投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

**格式10 投标人密封条**

--------------------------------------------------------

**密 封 条**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送 呈 | 优佳享（厦门）信息科技有限公司 | | | |
| 项目名称 |  | | 招标编号 |  |
| 截标日期 | 年月日分止 | | | |
| 报价单位名称（加盖密封章或公章） | |  | | |

--------------------------------------------------------

**格式11 采购合同（参考）**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **合同编号：** |

**园博苑小火车项目采购合同**

**合同条款**

甲方： 签订日期： 年 月 日

乙方： 签订日期： 年 月 日

甲、乙双方经过平等沟通，协商一致，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的施工事项协商一致，订立本合同。

一、规格、型号及数量：

小火车品牌为“博瑞特”，具体详附件清单。

二、供货周期：2024年 月 日前交付并经甲方验收合格。

三、项目名称与地点：

1.项目名称：园博苑小火车项目

2.项目地点：福建省厦门市集美区苑亭路391号（园博苑停放点）

四、合同金额：

1.合同金额为含税人民币￥ 元（大写 拾 万 仟 佰 拾 元整 ），不含税金额￥ 元，税额￥ 元，税率 %。合同价不受市场价格因素影响。

1. 履约保证金：

1）履约保证金数额：陆万壹仟元（指人民币，下同）。

2）履约保证金形式：转账。

3）乙方在签订合同前，应向甲方缴纳陆万壹仟元履约保证金，原投标保证金贰万元直接转为合同履约保证金，剩余肆万壹仟元履约保证金于合同签订前缴足。履约保证金在双方合同终止、交接清楚、质保期（或保修期）结束和债权债务等关系理顺后30日历天内无息返还。

4）乙方如在服务期限内不能完成招投标文件和采购合同约定，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

3.合同总价包含但不限于以下费用：总价包干【包含小火车主体设备费、配件费、包装费、运输费、装卸费、损耗费、保修期的维护保养费及税费(不含增值税)等乙方为履行合同项下义务所产生的所有费用。】不在清单之内的项目，依据市场询价，由乙方提出适当的价款，经甲方审核后确定。

五、付款及结算方式：

1、甲方根据现场需要向乙方提供物资下料单，甲方向乙方支付该批次货物合同总价 %作为预付款，乙方收到预付款后应立即安排产品生产及供货。

2、采购材料到货并通过甲方的验收合格后，办理结算手续后并且乙方已提供齐全的付款资料，甲方支付至结算总价100%。

乙方应于上述约定的甲方每次应付款日期的7日前向甲方开具并交付相应金额的合法有效的增值税普通/专用发票，并于支付结算款前出具余款全额的合法有效的增值税普通/专用发票，否则付款时间顺延。乙方提供的发票不符合合同约定或者未能通过认证的，甲方有权顺延至乙方提供合格发票后付款并且不承担逾期付款责任，由此造成的损失及责任由乙方承担。

若相关政府部门调整增值税税率的，则前述不含税价款不变，增值税税额及含税总价按照调整后的增值税税率相应调整，但在相关政府部门调整增值税税率前，承包人已依约开票的部分，双方同意不予调整。乙方应向甲方足额提供符合法律规定的增值税专用发票。

六、双方责任：

1、乙方向甲方交付的产品应符合国家和行业相关质量标准，否则甲方有权退货并要求乙方退还所支付的一切费用。

2、交付产品时，乙方为甲方提供充电器、随车工具一套、合格证、产品使用说明书，并附清单。

3、甲方按照乙方提供的产品在交付地点进行验收，有异议可在验货时提出，如甲方不能亲自到现场可委托代办。甲方对产品的验收不代表对产品质量的全面认可，乙方仍应按合同约定及法律规定承担产品质保责任及质量责任。

4、因乙方所提供产品的质量问题导致甲方或任何第三方权益受损的，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方或任何第三方因此造成的全部损失。

七、违约责任：

1、如乙方不能按合同规定时间交付产品则视为违约，按总货款1%/天作为违约金支付予甲方，逾期达到10日，甲方有权终止本合同，并要求乙方退还甲方所支付的一切费用。

2、在产品运输、卸车过程中，若发生安全事故（包括乙方人员、运输人员自身人身或财产损失，以及造成第三方人员伤害的安全事故），乙方须妥善处理，并承担由此发生的一切相关责任和费用。

3、乙方交付产品的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换产品及索赔，乙方应在甲方提出之日起5天内免费更换产品，由此造成的时间延误视作乙方未按时交货，按本合同第六条第2款处理。如经两次更换，设备质量仍不符合本合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项及其利息，并按合同总金额的10％向甲方支付违约金。

4、乙方保证本合同产品的权利（包括产品所有权及知识产权）无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总金额的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5、如乙方不能交货的，应向甲方支付合同总价的10 %的违约金。

6、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、支付方式：

按合同约定的开户行及帐号以银行转帐的方式支付。

九、甲乙双方代表

指派 为甲方代表，负责合同履行。对质量、进度进行监督检查，向乙方发出变更指令，办理竣工验收及结算，以及其他应由甲方办理的事宜。

指派 为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

十、验收方式：

1、到货后，由甲方组织进行验收，共同签署验收意见，因乙方延期供货，应由乙方承担损失。

十一、途耗处理：由乙方承担。

十二、保修责任：

保修期限：自自验收合格并交付使用之日起算质保1年；以集中交付之日起起算保修期。如属产品质量问题、安装质量及因乙方的因素造成的损坏，均属保修范围，乙方应免费进行维修。

十三、甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和有关规定，在平等互利的原则下，经协商订立本合同，发生争议的，双方应友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。特殊情况下需变更合同的，应经双方协商同意，属单方违约的，应由责任方承担造成的损失。

十四、售后服务：

乙方按照约定提供相应的保修期间内的零部件，并负责客户的服务，售后服务所产生的费用由甲方承担。保修期间内的零部件发货运费等由发运方负担。

十五、说明：

1、乙方送货到达本合同约定的交货地点，运费由乙方负担。产品在运输过程中，未到达本合同约定交货地点前，发生损坏或灭失由乙方承担；产品自运至本合同约定地点并交付甲方过后的产品意外灭失风险与乙方无关。

3、整车保修期为壹年，保修期内若产品出现质量问题，乙方应免费并及时予以解决，如乙方未及时解决的，甲方有权另请其他单位处理，所产生的费用由乙方承担。

十六、解决合同纠纷的方式：

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十七、其他事项：

本合同未尽事宜，双方可友好协商另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，本合同传真件也具同等法律效力。

十七、合同附件

附件1：园博苑项目小火车清单

附件2：物资下料单

附件3：物资送货单

附件4：物资结算单

附件5：安全生产文明施工管理协议

附件6：告知函

附件7：廉洁诚信承诺书

甲方（公章） 乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签署）： 法定代表人或委托代理人（签署）：

日期： 日期：

**附件1：园博苑项目小火车清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GLRZ.C 30CVI**技术规格参数书 | | | | | | |
| 整车参数+车头参数 | 整车规格型号 | 博瑞特 GLRZ.C 30CVI | | 整车外形尺寸 | 18150\*2300\*2630mm±5% | |
| 载客人数 | 2+35+35 | | 最大行驶速度 | 20km/h（满载） | |
| 列车编组 | 车头+车厢+车厢 | | 整备质量 | 2800Kg | |
| 转弯半径 | ＜8.5m | | 爬坡能力（＞） | 15% | |
| 燃料种类 | 柴油 | | 排放标准 | 国六 | |
| 行车制动 | 空气+液压组合制动 | | 驻车制动 | 气动控制+机械执行装置 | |
| 车头规格型号 | 30CⅥ | | 外形尺寸 | 4050\*1750\*2360mm（不含炮筒） | |
| 前/后轮距 | 1430mm/1320mm | | 前/后悬 | 800mm/920mm | |
| 发动机 | F2.5NS6B131 全电控柴油机(康明斯） | | 环保信息公告 | CNCJG6000A28000045000001 | |
| 额定功率 | 96kw/2900rpm | | 发动机安装评审 | 已通过合格评审 | |
| 最大扭矩 | 320N.m/1000~2800rpm | | 尾气处理 | EGR尾气处理系统 | |
| 轴距 | 2310mm | | 总质量 | 约2800kg | |
| 转弯半径 | ＜7.5m | | 启动电瓶型号 | Q100-2/12V带低温启动装置 | |
| 乘坐人数 | 2 | | 最大行驶速度 | 20km/h（满载） | |
| 变速器 | 机械手动插入式8速变速箱,一键式转换，高速4挡，低速4挡。 | | | | |
| 空压机 | Cummins原厂正时齿轮传动自然进气空汽压缩机，容量175cc | | | | |
| 污染控制技术 | 尾气处理 | DOC+DPF+BOSCH/dm2.2 | | 尿素溶液 | UQS/燃烧比22.8% | |
| 烟度颗粒捕捉 | SCR后处理加热 | | 后尾气处理喷射 | BOSCHDosing-A61H227 | |
| 氮氧化物 | NoXsensoyA061H840 | | | | |
| 催化剂转换型号 | SCRV026 | | ECU型号 | CM2620A | |
| 载体材料及结构 | 堇青石蜂窝状 | | 氮氧传感器型号 | NB0100 | |
| 设计了两款尾气后处理系统采用选择性催化还原技术（SCR)真实达到欧VI排放标准 | | | | | |
| 采用冷却式废气再循环技术（CEGR)及柴油氧化催化器（DOC）真实达到欧VI排放标准 | | | | | |
| 底盘系统 | 底盘 | H型纵梁 高强度底盘系统 | | 悬挂 | 板弹簧非独立悬架 | |
| 传动方式 | 4\*2单轮驱动等速万向节传动 | | 转向方式 | 动力助力转向装置 | |
| 前轮胎 | 175-13C | | 后轮胎 | 牵引车专用7.00-12 | |
| 行车制动 | 空气+液压组合双制动舒适制动系统,双向自增力鼓式刹车 | | | | |
| 驻车制动 | 空气+机械中央制动装置 | | | | |
| 牵引方式 | 带自平衡功能牵引杆、德国技术牵引车专用连接器、自动锁紧保护功能。若车头遇紧急情况，车厢可自动停车，保证车厢乘客更稳定更安全 | | | | |
| 电气系统 | 导游系统 | 车辆配备导游功放讲解系统。 | | | | |
| 灯光 | 牵引车头安装前照灯、转向灯、刹车灯、警示灯等。 | | | | |
| 仪表 | 电感式燃油表、水温表、小时计、机油指示灯、转向指示灯、发电指示灯。 | | | | |
| 音响系统 | MP3播放器，SD/TF卡/USB兼容；数字收音，全电控数码调谐，FM收音，18个预置台自动扫描存储功能；超大纯蓝液晶显示，镀金RCA端子音频输出，USB/SD防尘功能，采用车规级柔性按键，4×50W输出功率 | | | | |
| 特别配备 | | ●车头驾驶室带空调 ●可调节方向盘 ●格拉默座椅 | | | | |
|  |  |  | |  |  | |
| **C16C**车厢技术参数 | | | | | | |
| 整车参数 | 型号 | C16C | | 外形尺寸 | 5350\*2150\*2480mm | |
| 型式 | 欧式仿古火车造型 | | 不包含牵引杆 | |
| 乘坐人数 | 5\*7 35人 | | 最大行驶速度 | 20km/h（满载） | |
| 前/后轮距 | 1560mm | | 地板离地高度 | 580mm(离地面) | |
| 轴距 | 3750 mm | | 二级踏步高度 | 235mm(离地面) | |
| 车身颜色 | 根据客户要求进行生产 | | 空车质量 | 2000kg（不包括乘客） | |
| 其它 | 悬挂减震方式 | 板弹簧非独立悬架+空气液压减震器 | | | | |
| 制动方式 | 空气+液压组合双制动舒适制动系统,双向自增力鼓式刹车 | | | | |
| 转向方式 | 具备世界先进技术的四轮同时转向装置；车厢与车头精确跟踪系统 | | | | |
| 牵引方式 | 带自平衡功能牵引杆、德国技术牵引车专用旋转重载型连接器、自动锁紧保护功能。若车头遇紧急情况，车厢可自动停车，保证车厢乘客更稳定更安全 | | | | |
| 车身外蒙 | 钢架结构、RTM抽真空玻璃钢机械成型工艺 | | | | |
| 车门 | 带半截玻璃钢防护门 | | | | |
| 顶蓬 | 钢架结构，进口胶衣，玻璃钢模具成型，顶蓬四周有装饰物挂钩 | | | | |
| 地板 | 提供十五年质保的新型防腐地板 | | | | |
| 座椅 | 进口胶衣、玻璃钢胶衣成型座椅 | | | | |
| 车架结构 | 钢架结构前期喷砂除锈处理，静电喷涂表面防腐涂装工艺 | | | | |
| 安全配置 | 全车监控系统、两点式安全带、灭火器、紧急按钮 | | | | |
| 整车乘坐人数 | 车头2人+车厢35人\*2=72人 | | | | |
| **总价格** | **数量** | | **单位** | **单价** | **金额** | **备注** |
| **2** | | **辆** |  |  |  |

附件2：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资下料单** | | | | |
| 项目 产品 | | | | |
| 下料单日期： |  |  |  | 送货地址： |
| **材料名称** | **单位** | **下料单数量** | **要求到货日期** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （以下无产品） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 乙方经办人： | |  | 甲方经办人： |  |
|  | |  | 甲方负责人： |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. 送货前一天，务必通知现场接收人，确认具体到货时间及地点； | | | | |
| 2. 货到现场后，请将随货有关质量检验报告、合格证等资料交给现场接收人； | | | | |
| 3. 本单一式四份：甲乙双方各两份。 | | | | |

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资送货单** | | | | | | | | | |
| 项目 产品 | | | | | | | | | |
| 送货单号： |  |  |  |  |  |  |  | 采购下料单号： | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **材料名称** | **型号** | **单位** | **下料单数量** | **发货日期** | **送货数量** | **实收数量** | **到货日期** | **验收数量** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方经办人： | |  | | | 甲方经办人： | |  |  | |
|  | |  | | | 甲方负责人： | |  |  | |
| 1. 送货前一天，务必通知现场接收人，确认具体到货时间及地点； | | | | | |  |  |  |  |
| 2. 货到现场后，请将随货有关质量检验报告、合格证等资料交给现场接收人； | | | | | |  |  |  |  |
| 3. 本单一式伍份：甲方（3份）、乙方（2份）。 | | | | | | | | | |

附件4：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资结算单**  项目 产品 | | | | | | |
| 送货单号： |  |  | 采购下料单号： | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **材料名称** | **型号** | **单位** | **验收数量** | **含税综合单价** | **小计** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方经办人： | | | 乙方经办人： | |  |  |
| 甲方负责人： | | | 乙方负责人： | |  |  |
| 甲方签章： | | | 乙方签章： | |  |  |
| 1. 送货前一天，务必通知现场接收人，确认具体到货时间及地点； | | | | | |  |
| 2. 货到现场后，请将随货有关质量检验报告、合格证等资料交给现场接收人； | | | | | |  |
| 3. 本单一式伍份：甲方（3份）、乙方（2份） | | | | | |  |

附件五：

**安全生产文明施工管理协议**

**（货物采购）**

工程项目名称： 园博苑项目

工程项目地址： 福建省厦门市集美区苑亭路391号

采购方（以下简称甲方）： 优佳享（厦门）信息科技有限公司

供货方（以下简称乙方）：

为进一步加强在建工程安全生产、文明施工管理工作，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关安全法律法规要求，经双方协商一致，特制定本协议，供双方共同遵守，协议内容如下：

一．甲方的安全责任

1.甲方发现乙方在现场运送货物存在安全隐患风险时，有权要求乙方立即整改，并由乙方承担相应整改费用和损失。

2.甲方不得对乙方进行违章指挥、强令乙方冒险作业。

二．乙方的安全责任

1.乙方应根据货物的实际情况制定运输方案、卸货方案、堆放方案等，并严格落实各项安全文明管控措施。

2.乙方应提前与甲方及总包单位确定作业区域的进出场道路、卸货地点，对确定的进出场道路能否正常通行、卸货地点进行核查。

3.货物运送到施工现场（或发生退货）时乙方应服从总承包及甲方单位的安全管理和监督，做好各项安全文明工作。

4.乙方应按国家有关法律法规要求购买工伤等保险，为从业人员缴纳保险费，依法投保安全生产责任险。

5.服务期间因因乙方原因导致发生的安全事故/事件均由乙方承担全部责任和由此产生的所有损失及费用。

6.若因乙方原因致使相关部门对甲方行政处罚时，甲方有权视情况给予乙方相应处罚。

三、本协议未尽事宜或存在与国家和地方最新有关安全法规、标准不符的，按国家和地方最新的安全法规、标准执行，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

四、本协议作为甲乙双方货物采购合同的附件，自双方签字并盖章之日起生效，与货物采购合同具有同等法律效力，采购合同期满，本协议终止。

（以下无正文）

甲方：（单位名称） 乙方：

（盖章） （盖章）

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

委托代表人（签字）： 委托代表人（签字）：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

签署日期： 年 月 日 签署日期： 年 月 日

附件六：

**告知函**

致 ：

为切实加强我司党风廉政建设,在实际工作中全面落实党员干部职工廉洁自律要求，确保我司采购活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下告知:

**一、合作单位发现我司工作人员存在说情打招呼行为的要及时反馈。**

**二、中标单位发现我司工作人员存在利用职便或影响力索贿、吃拿卡要等违规违纪行为要及时反馈。**

反馈地址及联系电话：厦门市思明区体育路41号顺承大厦6楼国贸服务纪检监察室，0592-2990836。

此告知函加盖本公司公章后生效。

特此函告。

优佳享（厦门）信息科技有限公司

年 月 日

合作单位签收：

附件七：

**廉洁诚信承诺书**

致优佳享（厦门）信息科技有限公司：

承诺方系优佳享（厦门）信息科技有限公司（以下简称“优佳享”）的供应商、服务商或合作商，在相关业务活动(包括但不限于交易洽谈、供货、服务、承揽、技术合作交流、付款)中接触优佳享相关人员和资讯，在廉洁义务和操守方面做出如下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国招投标法》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向优佳享的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向优佳享的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为优佳享的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动；不为优佳享的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为优佳享工作人员报销任何名义的个人消费凭证。一经发现有上述行为，招标人有权取消中标资格。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、承诺方在与优佳享达成和交易履行过程中，提供的资质证明、证照、企业及个人资料、住所、产品名称、规格、品质、服务标准、票据、权证、权利限制均为真实，不存在虚假、期满、伪造、变造行为，如上述情况发生变更，承诺方需在5个工作日内通知优佳享备案存档。

五、承诺方禁止提供仿冒品（包括但不限于如贴牌、掺杂掺假，以次充好，以旧冒新、以不合格冒充合格）或不符合优佳享所需规格之商品提供优佳享使用。

六、承诺方同意优佳享依其保密制度所划列的机密资料可包括一切关于优佳享，无论是否有价值，被公开或正在采取保密措施的书面、口头或以其他形式呈现、保存之资讯、承诺方与接受机密资料五年内均有保密义务，未经优佳享同意不得利用或向任何第三方泄露、交付。

七、为净化采购相关秩序及环境，可至优佳享进行投诉或申报。

八、违约责任

承诺方承诺如违反本承诺书所述任何义务，无论是否给优佳享造成损失，承诺方将承担一切责任，并就优佳享实际造成的经济、名誉损失进行赔偿。优佳享有权解除双方合同并不负任何违约责任，有权从应付承诺方账款中扣罚，并可采用法律手段索赔。

1. 自觉接受监督。

特此承诺。

承诺人（投标人）名称（盖章）：

法定代表人（或投标人代表）：

日期：