**招 标 文 件**

**项 目 名 称:**国贸大厦F断路器升级E断路器改造

**招 标 编 号：GMWY-2018-13**

**招标采购单位：厦门国贸物业管理有限公司**

**二○一八年十二月**

**目 录**

[**第一章 招标公告** 1](#_Toc531766173)

[**第二章 招标货物（服务）一览表** 2](#_Toc531766174)

[**第三章 投标人须知** 3](#_Toc531766175)

[**3.1投标人须知前附表** 3](#_Toc531766176)

[**3.2 附表：评标标准、权重** 4](#_Toc531766177)

[**第四章 招标内容及要求** 6](#_Toc531766178)

[**一、项目概述** 7](#_Toc531766179)

[**二、** **技术要求** 8](#_Toc531766180)

[**三、质量标准和技术服务条件** 9](#_Toc531766181)

[**四、验收标准** 10](#_Toc531766182)

[**五、投标要求及说明** 10](#_Toc531766183)

[**六、资格证明文件** 11](#_Toc531766184)

[**七、交付使用期** 11](#_Toc531766185)

[**第五章 投标人须知** 11](#_Toc531766186)

[一、投标文件的编写 11](#_Toc531766187)

[二、投标文件的组成 12](#_Toc531766188)

[三、投标有效期 12](#_Toc531766189)

[四、投标文件的格式 12](#_Toc531766190)

[五、投标文件的提交 13](#_Toc531766191)

[六、投标文件的澄清 13](#_Toc531766192)

[七、定标 14](#_Toc531766193)

[**第六章 投标文件格式** 15](#_Toc531766194)

**第一章 招标公告**

厦门国贸物业管理有限公司将对国贸大厦F断路器升级E断路器改造项目进行招标，欢迎符合资格、专业的公司参加投标。

若有意参加此次招标，请自行在本网站下载招标文件，此次招标的截标时间为2018年12月17日17：30时，投标人需在2018年12月17日17：30时前将投标材料一式两份（其中正本一份，副本一份）提交到招标人处，在此时点之后送达的投标文件恕不接受。

招 标 人：厦门国贸物业管理有限公司

联系地址：厦门市思明区体育路41号顺承大厦6楼

联 系 人：王女士

联系电话：0592-2990809

传 真：0592-2990810

账户名称：厦门国贸物业管理有限公司

账号：35101551001050009378

开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行

厦门国贸物业管理有限公司

2018年12月10日

**第二章 招标货物（服务）一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **工程名称** | **数量** | **施工地点** | **施工期限** | **主要技术规格** | **最高限价** |
| 1 | ABB Emax2 DR-RF 易替空气断路器 （型号DR E2.2N1600-F1S1600）改造工程 | 1 | 国贸大厦 |  | 详见招标内容及要求 | 人民币280000元（含税价） |
| 2 | ABB Emax2 DR-RF 易替空气断路器 （型号DR E2.2N2500-F1S2500）改造工程 |  1 | 国贸大厦 |  |

**第三章 投标人须知**

**3.1投标人须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 7项号 | 编 列 内 容 |
| 1 | 项目名称：国贸大厦F断路器升级E断路器改造招标单位名称：厦门国贸物业管理有限公司项目内容：国贸大厦F断路器升级E断路器改造项目编号：GMWY-2018-13   |
| 2 | 资格性和符合性要求：详见招标文件。 |
| 3 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。有效期不足的投标文件将被废标。 |
| 4 | 投标保证金：人民币伍仟元整（¥5000.00）。①投标保证金以转账、电汇两种形式提交（不收取现金、现金支票，不能用个人卡在银联支付系统转账，否则作未提交投标保证金处理）。②投标保证金应在投标截止时间前到账。未按前述规定缴交投标保证金的，投标无效。为方便保证金的收取工作，在提交投标文件的同时，**应单独提交保证金到账的相关票据复印件给投标文件接收人员。**③未中标投标人的投标保证金按投标人缴交账号原路无息退回。账户名称：厦门国贸物业管理有限公司账号：35101551001050009378开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 |
| 5 | 中标供应商在签订合同前，应向采购单位缴纳5000元履约保证金。1.履约保证金数额：5000元（指人民币，下同）。2.履约保证金形式：转账。3.中标人在收到中标通知书后签定采购合同，原投标保证金直接作为合同履约保证金。履约保证金在双方合同终止、交接清楚、质保期结束和债权债务等关系理顺后30日历天内无息返还。4.中标人如在服务期限内不能完成招投标文件和采购合同约定，招标人有权解除合同，履约保证金不予退还。 |
| 6 | 投标文件正本一份，副本一份 |
| 7 | 评标方法和评标标准、权重：**评标方法**：本次招标的评标方法采用综合评分法。首先按照评标程序的规定对各投标人的资格性以及符合性做出评审，只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分。评标委员会各位评委依据评分标准以及各项权重，就每个合格投标人的投标文件及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较和评价，统计每个通过审核的投标人的技术、商务、价格得分。将技术得分、商务得分、价格得分相加得出综合得分就是对该投标文件的评标结果。评标委员会按综合得分高低次序排出名次，并推荐得分第一名的投标人为中标候选人，得分第二名的投标人为中标第一备选人，依此类推。（综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。 **备注：本项目系接受国贸大厦业委会的委托对专项维修金支出的项目进行招标，最终中标结果须由国贸大厦业委会进行确认。** |
| 8 | 投标人一旦递交投标文件，即视为同意投标人须知的所有内容。 |

**3.2 附表：评标标准、权重**

1. 技术商务评分(F1)：满分40分，技术评分考虑下列因素：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分界定** | **分值** |
| 1 | 技术方案是否充分体现本工程的要求，具有针对性，且内容完整,是否科学、合理、可行，是否满足本工程的需要，优10-8分，良7-5分，一般4-0分 | 10 |
| 2 | 关键功能和技术指标响应程度，完全满足关键功能，完全响应技术指标得5-4分，满足得3-2分，一般得1-0分。 | 5 |
| 3 | 施工进度计划和工期保证措施，质量保证体系，文明、安全、环保措施对满足施工进度要求，工期保证措施合理进行评分，满足得10-6分，基本满足得5-1分，不满足得0分。 | 10 |
| 4 | 投标人有F开关升级改造成功案例，并提供相关证明文件。每提供一份加3分，最多不超过15分。 | 15 |

1. 商务评分(F2)：满分20分。商务评分考虑下列因素：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分界定** | **分值** |
| 1 | 投标人的经营实力：投标人的实收注册资本≥500万元人民币的得2分；低于500万，≥200万元人民币的得1分；低于200万不得分（需提供材料复印件，原件备查）。备注：如营业执照未能体现注册资本，则应在投标文件中提供其在当地政府部门商事主体信息公示的主要信息（提供公示的下载网页及网址，且须体现有认缴注册资本金的数额）。或提供营业执照发证机关出具的证明资料。 | 2 |
| 2 | 投标人是招标产品制造商授权服务单位的，并提交证明资料：授权合作连续年限（可累计叠加）满2年，得1分，每多1年加1分，最高4分；授权合作年限低于2年不得分。 | 4 |
| 3 | 投标人的售后服务情况：投标人在厦门地区有服务机构得2分，在除厦门以外福建省内有服务机构得1分，其他地区不得分。 | 2 |
| 4 | 投标人提供的售后服务承诺进行评定，按优8-5分、良4-1分、一般0分进行评定（投标人应提供维保机构及维修人员的详细情况说明、维修响应时效、处理方法等；维保期满后的服务承诺及服务费用，如差旅费、维修费，人工费等；投标人提供的其他售后承诺）。 | 8 |
| 5 | 质量保证期限：根据投标人提供的质量保证期限评定，在满足招标要求的质保期一年(0分)的基础上，投标人进行质量保证期年限承诺，每增加一年加2分，最多加4分。 | 4 |

（三）价格评分(F3)：满分40分，评标委员会对各投标报价进行审核确定评标价，并将最低的评标价设为基准价，定其价格得分为40分。按公式：价格得分＝40-（（B-A）/A）×40（式中：A有效标书最低价为基准价；B为有效标书评标价）计算，由此算出各个通过审核的投标人的价格得分。

（四）综合得分= F1 + F2 + F3。

**第四章 招标内容及要求**

**提示说明：**

**(1)全文中带有“\*”的条款为关键性条款，对这些关键性条款的任何负偏离或不满足将导致废标。**

**(2)投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务，否则将导致该合同包废标。**

**(3)招标文件中所述技术要求，应视为保证货物运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦成为中标人将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。**

**(4)若招标文件第四章所述内容与其它部分的条款发生理解冲突，则以第四章所述内容为准；如招标文件发生变更，则相关条款的解释以更改通知为准。**

**（5）经评标委员会认定同意补充的资格性和符合性证明文件必须在开标之日起一个工作日内提供，未在规定时间内提供或提供的证明文件不符合招标文件要求的，将不具有中标人的资格。**

**一、项目概述**

**1、总体要求**

各系统技术要求中有标注“\*”的条款，为重要的技术指标或要求，是必须具备的。

**\*投标人必须详细说明投标产品性能、技术指标、规格技术参数等，提供详细的设备配置清单，品牌限定在推荐品牌表内选择。规格书中规定了品牌的，投标人只能在规定的品牌中选用一个品牌，不得自行选用其它品牌的产品，否则采购单位有权按不响应招标文件处理。**

**\*投标人提供的设备的特点、性能应完全符合采购单位指明的标准，并满足或高于采购单位提出的要求。**

**设计依据和技术规范：**

* 其它现行的国家规范及标准

1. **招标范围**

本次招标包括：依据采购单位提交的工程量清单和技术规范要求、图纸而进行整体工程系统硬件软件材料件的采购、安装、系统集成、调试、验收及售后服务。

1. **工作范围**

升级改造施工方案深化设计。

升级改造设备与材料的供应及其运输、包装、现场仓储。

升级改造产品的安装、施工和接线。

升级改造端接、测试和调试以及与相关系统的联调。

升级改造正式移交采购单位之前的试运行和系统维护。

技术培训和正式移交后的技术服务和支持。

上述工作配套的备品备件、资料的提供。

1. **技术要求**

**2.1系统概述**

厦门国贸大厦配电室目前使用ABB生产的F系列断路器，由于使用年限较长造成开关机械及电气性能等下降，存在供电隐患，且ABB已不再为此系列产品提供技术支持，无法继续以合理的费用提供服务。不再以完整产品的形式生产此类产品，只能获得少量部件备件、翻修设备、转换套件或改造解决方案。为保障国贸大厦供电安全可靠性，需将此系列断路器进行升级改造。

**2.2改造清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **品牌** |
| 1 | Emax2 DR-RF 易替空气断路器 | DR E2.2N1600-F1S1600 | 1 | 台 | ABB |
| 2 | 储能电动机 | M E1.2 220-250 Vac/dc | 1 | 台 | ABB |
| 3 | 分闸线圈 | YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1 | 台 | ABB |
| 4 | 合闸线圈 | YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1 | 台 | ABB |
| 6 | 辅助触头 | AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 | 1 | 台 | ABB |
| 7 | 现场改造 |  | 1 | 项 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **品牌** |
| 1 | Emax2 DR-RF 易替空气断路器 | DR E2.2N2500-F1S2500 | 1 | 台 | ABB |
| 2 | 储能电动机 | M E1.2 220-250 Vac/dc | 1 | 台 | ABB |
| 3 | 分闸线圈 | YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1 | 台 | ABB |
| 4 | 合闸线圈 | YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1 | 台 | ABB |
| 5 | 欠电压脱扣器 | YU E1.2..E6.2 380-400 Vac/dc | 1 | 台 | ABB |
| 6 | 钥匙锁 | KLC-S N.20005 E1.2 | 1 | 台 | ABB |
| 7 | 辅助触头 | AUX 6Q 400V E2.2...E6.2 | 1 | 台 | ABB |
| 8 | 延时继电器 | YU Delay E1.2..E6.2 380-400 Vac/dc | 1 | 台 | ABB |
| 9 | 现场改造 |  | 1 | 项 |  |

**三、质量标准和技术服务条件**

1、投标人应保证其提供的所有投标产品的制造标准、安装标准及技术规范等均符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

2、投标人应提供性能优异、可靠的品牌设备，而且设备是全新未使用过。

**\*3、投标人在投标文件中详细对质量保证及售后服务方案做出承诺，并加盖投标人有效公章。包括但不限于以下内容：**

3.1本项目所有产品的**质保期要求至少为壹年**，自采购单位系统验收合格之日起计算。投标人应承诺在此期间内将提供一切维修服务（含零配件的更换）。保修期届满后，投标人应承诺终身维护、提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应，并只收取零配件费用（零配件按市场批发价提供）。

3.2投标人在设备使用地必须有常设维保机构及有能力的维修人员，投标人应提供维保机构及维修人员的情况说明。

3.3投标人设备故障的维修响应时效。

**\*4、投标人需承诺在保修期间开通7\*24小时的免费维修电话，提供咨询、维保服务；并保证在接到故障报告后能在4小时内响应，24小时内修复；无法在24小时内修复的将提供备用产品供采购单位使用，以满足采购单位的工作需要；无法修复的，应更换新设备，新设备的保修期重新计算。所需费用均由投标人承担。**

5、投标人需承诺向采购单位免费提供现场培训及厂方培训，直至掌握操作技能为止。提供培训计划且经采购单位审核确认，培训内容应含设备的结构、功能操作、维护保养方法和故障排除方法等。

6、投标人需承诺待合同签订后，向采购单位提供中标人需提供相关技术人员相关证件。

7、中标人应全面负责设备到货后直至系统交付使用期间的保管工作，采购单位不负责承担由于保管而引起的一切责任。设备的风险责任在上述中标人保管期间由中标人负责。

**四、验收标准**

1、按制造厂商的产品验收标准、中华人民共和国有关标准以及招标文件规定的技术要求进行验收。

2、初步验收：产品到货后对外观、包装及数量要求进行初验。

3、系统验收：中标人对所有产品实施安装并负责对设备、系统进行调试，严格遵循系统设计与安装规范、国家和相关国际标准，在调试完毕后对系统进行测试，提交测试报告、做好系统、数据库备份。经采购单位签署系统验收合格证书，随即交付使用。

4、中标人必须提供根据招标采购单位的要求及投标文件的承诺制定相应的验收方案，方案要涵盖工程的设备、施工规范、技术指标、文档材料等，并由招标采购单位组织人员进行验收。

**五、投标要求及说明**

**\*1、以人民币报价，报价方式为总包价。投标人所报的总价必须是包含设备费、运至采购单位指定地点的运输费、保险费和伴随服务费、调试费、税费、培训费用、验收等所有与完成本项目有关的费用。投标人应对此条款明确承诺。**

**\*2、投标人的总报价不得超过本项目采购预算人民币 28万元，否则作无效投标处理。**

3、投标有效期必须不少于90天。

4、投标人应提供所投标设备的全套配置清单（名称、规格型号、数量、产地及单价）。并列出易损件及耗品、原材料供应的单价。

5、投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标人应提供财务报表有效证明文件。

  **\*6、投标人应承诺：在中标后应准备好施工进场办理施工证件所需的材料，并于进场施工前一周办理好施工证，如因施工证件未及时办出造成的工期延误，由投标人负责。**

7、采购单位付款时，中标人必须提供一般纳税人增值税专用发票；否则，采购单位有权拒绝支付相应款项。

**六、资格证明文件**

**\*1、投标人应具备独立的法人资格，并提供经年检合格的工商营业执照副本的复印件。**

**\*2、投标人全权代表若不是企业法定代表人，应在投标文件中提供企业法人的授权书原件，并提供被授权代表身份证复印件。**

3、投标人必须为投标货厂家的授权服务单位，且授权期不低于1年。

4、投标人在福建省内独立承接配电室低压断路器改造成功经验，并提供相关证明。

**备注：以上证明文件均应加盖投标人公章，原件备查，提供虚假资料的将导致投标无效或中标资格被取消。**

**七、交付使用期**

**1、合同生效之日起 45个日历日内。**

**第五章 投标人须知**

## 一、投标文件的编写

**1、要求**

1.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

1.1.除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价。

**2、投标文件语言**

2.1.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

## 二、投标文件的组成

2.1投标文件应包括但不限于下列部分：

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表

（3）“★”号条款逐条响应情况表

（4）其他技术规格及商务偏离表

（5）技术服务和售后服务内容及措施

（6）投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

（7）资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证

法定代表人授权书

（8）业绩汇总表及业绩证明文件

（9）投标人提交的其它资料

（10）投标保证金有效缴交凭证

## 三、投标有效期

3.1投标文件从《投标人须知前附表1》所规定的投标截止期之后开始生效，在所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

## 四、投标文件的格式

4.1 .投标人须编制由本须知规定文件组成的投标文件**正本一份，副本一份，**正本必须用A4纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件。单独装订（一正一副）。并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本、副本如有不一致，则以正本为准。

4.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

4.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

4.4投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

##  五、投标文件的提交

5.1投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，标明投标人名称、投标项目名称及“正本”或“副本”字样，并在封口处加盖投标人公章。投标文件未密封将导致其投标被拒绝。

5.2每一信封密封处应注明“于 之前（指招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章或由投标代表签字。

5.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第5.1条至第5.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

5.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标单位将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

5.5投标文件应在招标公告中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

5.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标单位。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

5.7投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

## 六、投标文件的澄清

6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标人可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 七、定标

7.1定标标准：**最低投标价不作为中标的保证。**

7.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。**中标候选人排名不作为最终中标的保证。**

7.3**本项目系接受国贸大厦业委会的委托对专项维修金支出的项目进行招标，最终中标结果须由国贸大厦业委会进行确认。**

7.4评标结束后，评标结果经确认后，招标单位向中标人发出中标通知书。

**第六章 投标文件格式**

**投 标 文 件**

**项 目 名 称：**

**招 标 编 号：**

 **投标人名称 ：**

 **日 期 ：**

**目录**

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表

（3）“★”号条款逐条响应情况表

（4）其他技术规格及商务偏离表

（5）售后服务内容及措施

（6）投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

（7）资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证

法定代表人授权书

（8）业绩汇总表及业绩证明文件

（9）投标人提交的其它资料

（10）投标保证金有效缴交凭证

**开标一览表**

项目名称： 货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 项目名称 | 数量 | 投标总价（元） | 工期 |
| 一 |  |   |  |  |
| 投标总价：大写 小写： |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

**投标报价明细表**

项目名称： 货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物（项目）名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：投标人投多个合同包的，每个合同包应单独对应一份投标报价明细表。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

 **“★”号条款逐条响应情况表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件中带“★”号的条款 | 投标响应内容 | 对应投标文件页码 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条如实地书面响应及承诺（若招标文件中有★号条款的必须填写此表格）。**

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日 期：

**技术规格偏离表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目号 | 招标要求 | 投标内容 | 对应投标文件页码 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |

注：招标文件中关于货物的技术规格要求应逐条响应，列在偏离表中。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

**商务偏离表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款 | 投标响应条款 |  | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

**售后服务内容及措施**

致：（招标方）：

 根据贵方为招标项目的要求，我司对该项目做出如下售后服务内容及措施承诺：

（内容根据招标文件要求自拟。）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

**投标人的资格证明文件**

**关于资格的声明函**

根据贵方 年 月 日投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的所有投标文件内容是准确的和真实的。

1．本签字人确认投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明随投标文件一同递交。

投标人全称(加盖公章)：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

**投标人的资格声明**

1．投标人概况： A．投标人名称： B．注册地址： 传真：电话：邮编： C．成立或注册日期：

 D．法人代表：（姓名、职务）

 实收资本：

 其中 国家资本： 法人资本：

 个人资本： 外商资本：

 E．最近资产负债表（到 年月 日为止）。

 (1)固定资产合计:

 (2)流动资产合计:

 (3)长期负债合计:

 (4)流动负债合计:

F．最近损益表（到 年 月 日止）

 (1) 本年（期）利润总额累计：

 (2) 本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件。

3．最近三年投标货物（类似项目）在国内主要用户的名称和地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称和地址 | 货物（项目）名称 | 数量 | 交付日期 | 运行状况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4.法人营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

 投标人全称(加盖公章)：

 投标人代表签字：

 日 期： 年 月 日

电 传：

传 真：

电 话：

**营业执照、税务登记证、组织机构代码证**

现附上由 （签发机关名称）签发的我方营业执照复印件，该执照合格、真实有效。

（注：营业执照、税务登记证、组织机构代码证提供复印件，需复印包括能说明合格、有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

**法定代表人授权书**

（投标人全称）法定代表人 授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的 项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表： 性别： 身份证号：

单 位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

授权方

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人签字：

日 期：

接受授权方

投标人代表签字：

日 期：

**业绩汇总表及业绩证明文件**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 货物（项目）名称 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：

**投标人提交的其它资料**

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日 期：